**eUICC卡使用手册**

1、产品规格

2、推荐焊接炉温曲线(适用于贴片卡)

3、外形规格

3.1 eUICC 贴片卡(5\*6mm)

下图是从底部看的封装尺寸。



3.1.2 封装底部的方向标

 封装底部的方向标志,在相同的C5拐角处。

3.1.3 封装顶部的方向标

 封装顶部方向标与封装底部方向标位于同一位置,区别此方向标在封装顶部。

3.1.4 触点定义



3.2 eUICC 插拔卡(3FF)

eUICC 3FF 卡封装形式同普通 3FF 卡,触点位置及尺寸参考《ETSI TS 102 221 V11.0.0》第 4.0.3 节,即长度为 15.00mm±0.10mm,宽度为 12.00mm±0.10mm,厚度为 0.76mm±0.08mm。

EUICC 3FF 支持 6PIN 管脚,其物理尺寸和各触点的分布应符合图 3 要求。



3.2.1 触点定义

未使用的触点区域不应导电,并且应与其他触点区域电隔离,以避免插入接口设备时可能发生的短路问题。

