本产品为打包镜像的模式，在购买完毕后直接使用镜像创建服务器，具体型号请结合业务需求及商品详细进行选择。

服务器登陆方式有两种：1.通过控制台登陆（登陆华为云账号之后又找到服务器在右侧有个远程登陆，选择VNC登陆（如已安装插件，可选择cloudshell登陆）点击之后输入密码登陆即可）2.工具登陆（因镜像为Linux系统，需要SSH类的远程登陆工具连接(具体工具请自行下载)，登陆方式为下载好相应工具输入服务器公网IP（在服务器上侧信息栏查找），输入密码登陆即可）

在开通完服务器之后请开放常用的端口如：22，21，3389,icmp等，出方向默认全部放通。

镜像创建的服务器密码默认还是之前镜像的，如不需修改请联系我方相关负责人提供密码。如需修改在控制台服务器右侧更多里面点击重置密码。如控制台无法重置，请参考此链接：

<https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0179487874.html>

**使用方法**

**1.使用**

使用前请确保服务器已开放1935和8080端口

软件文件目录为/srs-4.0release

使用cd /srs-4.0release/trunk 切换到文件目录下

./objs/srs -c conf/srs.conf启动SRS4.0 这里srs.conf是配置文件名称

/srs-4.0release/trunk/conf存放着不同的后缀为.conf的配置文件，使用不同的配置文件需要在启动时./objs/srs -c conf/xxx.conf这里使用不同的配置文件名称

各个配置文件功能不尽相同，详情可查看SRS官网的配置文件讲解

推荐使用srs.conf或realtime.flv.conf两个配置文件，srs.conf包含所有srs4.0功能，但同时过多的功能会增加推流的延迟，realtime.flv.conf可以在保证web端能够正常使用的前提下达到最低延迟

**2.推流**

推流以OBS为例，服务器填写rtmp://IP地址:1935/live 串流密钥 填写livestream。

例如:

 

**3.获取**

浏览器访问http://IP地址:8080即可访问控制面板，例:http://123.123.123.123:8080，控制面板内可选择不同的播放连接，他人可以通过分享链接的链接的方式进行观看。

VLC获取流的方式为新建串流，格式为串流服务器地址+串流密钥，这里填写rtmp://IP地址:1935/live/livestream，例rtmp://123.123.123.123:1935/live/livestream。

个别配置文件不支持启动web端控制面板，如realtime.conf。

**4.其他**

如启动时权限错误请使用chmod命令修改权限后使用

 山东百谷云计算有限公司