**开机使用教程**

**一体水箱的取出与安装**

取出时一只手扶住机身，另一只手按住一体水箱卡扣向外拉即可取出；安装时清水箱一面对准机器内部，底部对准水槽位置向里推动，听到“咔嗒”声表示安装完成，向外轻拉确认无松动。

**一体水箱结构与加水方式**

内侧为清水箱，外侧为污水箱；加水时打开后方注水口橡胶塞，将注水口置于水龙头下加入清水，加满后盖上橡胶塞。

**机器操作按键说明**

手柄前部有两个按键，下方为开关键，上方为模式按键；初次使用前需将机器充满电。

**开机与模式选择**

初次使用需单击开机键，机器默认进入“AI模式”；单击模式键可切换不同清洁模式，模式根据地面脏污程度自动调节清洁强度和出水量。

**清洁模式功能说明**

“强劲模式”会调大水量和功率；“干吸模式”机器不出水，适用于清理干燥垃圾或地面水渍较多的位置；默认情况下“AI模式”和“强劲模式”工作时同步实时电解水除菌功能。

**关闭电解水功能的操作**

如需关闭实时电解水功能，按住模式键三秒即可；如需再次开启，再次按下模式键。

**滚刷使用前的准备**

初次使用时滚刷处于干燥状态，需在强模式下等待约5秒，使清水充分浸湿滚刷后再开始清洁。

**工作过程中的暂停操作**

暂停时可用单脚轻踩地刷，同时一手向前推动手柄使机器回到直立状态，滚刷停止转动，吸力持续3秒后机器进入暂停模式。

**机器自动关机功能**

若三分钟内无操作，机器将自动关机。

**清洁地面后设备归位操作**

地面清洁完成后，将处于开机状态的洗地机推入基站，使设备直立放置，基站将自动为设备充电。

**高温清洁过程说明**

清洁过程中使用100度热水进行清洗，80度温度进行熨烫烘干，并通过红外光参与深度烘干。

**污水处理操作**

清洁结束后，及时将一体水箱中的污水倒掉，并用清水冲洗水箱内部，可使用清洁毛刷辅助清洗。

**过滤片拆卸与清洁**

将一体水箱上方的黑色部分向上拉出，取出干湿分离过滤片，并用水冲洗干净。

**海绵与海帕清洁与安装**

建议每月清洁一次水箱内的海绵，清洁后晾干再使用；清洁完成后，将海帕对齐金属触点处下压，放回水箱。

**一体水箱安装方法**

安装一体水箱时，将水箱底部对准机体水槽位置向内推动，直到听到“咔哒”声表示安装到位；向外轻拉确认无松动即可。