**操作方法**

1. 首选接入电源
2. 按下开机键，所有功能一键开启，尘螨指数越低代表当前环境越干净
3. 底部有三维立体热风出风口，紫外线灯珠（为防UV泄露需按压滚轮后亮灯）、超声波装置

**清理方法**

1. 去下尘杯、打开杯盖，取出滤网，使用清水清洗尘杯、滤网和旋风锥。注意：尘杯使用水冲洗即可，不可泡水清洗
2. 打开滚刷盖板，拿取滚刷凸起一侧，取出滚刷，清洗滚刷和挡板，擦拭尘杯盖，自然晾干
3. 晾干后装回以上清洗配件

**除螨仪终身免费领取滤芯流程，扫码直达**

