**云朵2.0安装使用教程**

**开箱检查：**收到货后请检查包装是否完整，并根据标识正面向上进行开箱；包装箱上印有产品快速指南可供参考。

**配件查看：**开箱后第一层为洗地机基站，第二层为配套清洁毛刷和香氛清洁液；将袋内所有手柄主机取出后可查看完整配件。

**手柄安装：**手柄处附有一张小卡片，向外拉出后即可激活手柄链接功能；安装时请注意模式界面与机身品牌标志朝向一致，垂直插入主机手柄孔，听到“咔哒”声表示安装成功。

**基站摆放与使用：**请将基站放置于平整且无水的地面上，并在使用时插上电源以确保正常运行。

**功能介绍与使用说明**

**零重力手柄操作说明**

机器配有零重力手柄，于按键端从下往上翻动即可打开，无需转动手腕即可清洁地面；如需关闭该功能，可下压手柄，听见咔哒声即为固定状态。

**音量与水量调节功能**

手柄上方设有音量键与水量键，均可三档调节；音量键默认标准音量，可切换高音量或低音量；水量键默认标准出水量，可切换高出水量或低出水量，分别适用于木地板、瓷砖及重污渍环境。

**滚刷拆卸与清洁方式**

拆卸地刷盖板后，轻按地刷一侧按钮即可弹出滚刷并取出；地刷与电机均可水冲清洁，吸污口可拉出45度角便于清洗，也可使用清洁毛刷辅助清理管道。

**180度躺平功能**

单脚踩地刷并拉动手柄可使机器进入准备状态，继续下压手柄使机器180度完全躺平，适用于床底、沙发底等低矮区域清洁，机身高度为12厘米；清洁完毕后提拉手柄即可恢复直立状态。

**沿边清洁设计**

地刷为前左右三侧贴边设计，滚刷前侧及左右两侧可完全贴合墙体，便于清洁夹角缝隙。

**24出水孔系统**

机器升级为24个出水孔，主出水孔出水后均匀分布于盖板，滚刷打湿更密实，拖地后地面水膜更均匀，提升清洁效果。

**毛发防缠绕系统**

设有100尺恒压齿梳刮条，毛发通过时被刮顺并配合倒V型扣增强吸力，实现滚刷零缠绕与防水功能。

**电机与机身清洁说明**

机器logo下方可水冲清洁，滚刷取出后可见铝制电机，耐高温且支持短时间浸泡，吸污口与水箱下方管道均可直接水冲。

**去味棒安装与更换方法**

水箱内置活性粒子，去味棒安装时需对齐污水箱盖下方圆圈并按压至咔嗒声确认安装成功；建议每三个月更换一次，更换时握住去味棒与水箱盖向两侧拔出即可。