**主机及配件安装步骤详解**

**电池包安装**：找到主机后方的电池包挂板，对准凹槽向上推，听到咔哒声即完成安装。

**地刷连接**：将机体金属管有橙色卡扣的一端对准主机口连接，另一端对准地刷上的橙色卡扣连接，听到咔嗒声即为组装成功。

**长扁吸的安装方法**：

安装长扁吸对准主机管口推入即可，也可先将金属管与主机连接，再安装长扁吸来使用。

**机器开机与清洁模式**：从基站取下机器后，按屏幕左下角橙色按钮开启，机器默认进入强力清洁模式。

**模式切换方式**：屏幕右下角按钮用于切换清洁模式，按一次切换到超强模式，再按一次切换到标准模式。

**操作方法**：使用时需将地刷底部紧贴地面，向前推动机器以开始清洁。

**使用后处理**：机器使用结束后放回基站，将自动开启集尘功能。

**手动集尘模式**：主机不在基站上时，双击按钮可进入手动集尘模式。

**手动集尘操作**：在手动集尘模式下，将机器放回基站后需按一下集尘按钮以开启集尘。

**集尘过程中操作**：在集尘过程中，按一下集尘按钮即可停止集尘。