**全自动水表密封性检测线使用手册**

1、操作人员操作前须明确当前操作模式，例如：自动模式、示教模式、紧急停止中等信息。

2、确认所有安全门同时关闭到位后，方可启动机器人。

3、在机器人操作运行中或者等待中，严禁人员超越安全门护栏、安全线进入机器人工作区

4、安全门带有传感器，当机器人处于自动模式时，打开安全门的同时机器人会自动安全停止。

5、当需要示教、检查机器人，而进入安全护栏时，操作人员必须指派一个监察员，用于监控各操作，以免有人意外操作机器人，并能随时准备按紧急停止按钮。

**商品交付时会有专业工程师进行现场调试并进行工作人员的操作培训。**