华为云接口调用文档

1. 简要描述：

天津瑟威兰斯科技有限公司通用识别接口，通过传入不同参数，调用不同的识别接口，具体查看购买页面。

1. 请求URL:

<https://www.swlskj.cn/api/rec/>

1. 请求方式：

POST

1. 表头（headers）

Content-Type:application/json

1. 参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| para | 否 | String | 预留参数 |
| imgData | 是 | String | 图像的base64编码 |

示例;

{

“para”:’’//预留参数”

“imgData”:””//图像的base64编码

“isGetResultImg”:0//是否需要返回标记图，0是不返回，1是返回

}

1. 返回示例：  
   {

“code”:0//0为识别成功，其他数字代表识别失败

“msg”:”success”//识别成功返回success,识别失败返回失败原因

“rect\_info”:[{“x”:1,”y”:1,”width”:100,”height”:100,”label”:”yello’}]//矩形信息

“info”:[ {"class": "Red", "count": 1}] //检测到安全帽的颜色和个数

“imgData”:“标记图”

}

1. python示例代码：

