**北明软件**

**室内定位现场集成服务**

**使用指南**

****

**北明软件有限公司**

**2024年7月**

## 服务内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **室内定位现场集成服务** | | | | |
| 序号 | 服务 | 细项 | 服务内容 | 服务流程 |
| 1 | 设备维保 | 蓝牙信标 | 5250台：  1）在指定时间段内，完成1次全部设备的电池换新，设备平均高度4米，最高不超过5米；  2）提供不少于263台（5%）的备用设备配件，存放于指定地点； | 每台设备包含2颗ER14505型号电池  广西南宁2024年9月（2650台）、广西柳州2025年1月（2600台） |
| 考勤设备 | 8台：  1）提供考勤设备的维保； | 南宁4台、柳州4台 |
| 4G路由组网 | 2台：  1）保障不少于50G/台/月的流量使用； |  |
| 2 | 地图维保 | 地图修改 | 42.3万平方米：  1）线上调整地图基础结构包括业态、品牌、店铺结构等，变化不超过总面积5%属于局部微调，不限更改次数；  2）变化部分超出总面积5%的，提供2次免费修改； |  |
| 3 | 数据维保 | 数据更新 | 4500点位：  1）在指定时间段内，完成1次全部点位的数据采集更新； | 南宁2024年9月（2100点位）、柳州2025年1月（2400点位）  要求投入驻场的现场测试工程师不少于45人天 |